**报价表**

广西壮族自治区胸科医院：

我公司收到贵院关于采购医疗设备的询价函，现将报价回复如下：

表1 设备报价

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **生产厂家、品牌、规格型号** | **数量** | **单价（万元）** | **金额（万元）** |
| 1 | 数字式医用红外热像仪 |  | 1台 |  |  |
| 合计： | | | | |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 | | | | | |

表2 数字式医用红外热像仪部分参数及相关情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | 探测器类型： 非制冷红外焦平面机芯 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 探测器材料：氧化钒 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 探测器像素：≥324×256 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 光谱响应： 8 - 14 µm | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 视场角：≥16°×14° | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 测温范围： 约24℃ - 42℃ | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | NETD（温度分辨率）： ≤0.06℃ | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 空间分辨率： ≥1.2mrad | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 工作距离： 0.3m-10m | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | 测温准确度：≤0.4℃ | 是否具备：□ 是 □否 |
| 11 | 测温重复性：≤0.2℃ | 是否具备：□ 是 □否 |
| 12 | 调焦功能： 电动调焦 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 13 | 云台系统： 俯仰角度≥45° | 是否具备：□ 是 □否 |
| 14 | 医学操作集成平台 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 15 | 集成化探测器操作系统 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 16 | 一体化电脑配置：热图采集与分析同台进行：液晶显示屏2台 ≥17寸； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 17 | 配置集成对讲话筒可与被检者沟通； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 18 | 实时同步显示检查图像； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 19 | 产品具有质量管理体系ISO9001认证； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 20 | 产品具有医疗体系ISO13485认证； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 21 | 具备检查方向指引功能：前、后、左、右方向提示； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 22 | 软件：中医治未病健康识别系统（包含九种体质辨识）、西医体检专业系统、疼痛专业系统； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 23 | 测量功能：对图像中的任意一点进行测量，对图像中任意范围测量平均温度，最高温度和最低温度；温度显示：可进行矩行、圆形、点等温度测量方式； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 24 | 图像处理：具备实时动态显示、冻结图像、科学比对分析、数据库方式病例管理、统计查询检查资料、HIS接口支持(可订制)、可订制报表格式、 支持DICOM、JPG格式输出。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 25 | 设 备 配 置 单  （1）数字式热图像采集系统 1  （2）数字式热图像分析处理系统 1  （3）数字工作台 1  （4）动作提示板 1  （5）彩色报告机 1  （6）说明书 1 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 26 | 设备质保期 | 年 |

联系人： 联系电话：

单位：（盖章）

2024年 月 日