**报价表**

广西壮族自治区胸科医院：

我公司收到贵院关于采购医疗设备的询价函，现将报价回复如下：

表1 设备报价

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **生产厂家、品牌、规格型号** | **数量** | **单价（万元）** | **金额（万元）** |
| 1 | 样本离心机 |  | 1台 |  |  |
| 合计： | | | | | |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 | | | | | |

表2 样本离心机部分参数及相关情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | \*配有多款管架、适配器，一次性可分离不少于32根15ml尖底试管、16根50ml尖底试管、64根7ml/5ml真空采血管，适用于临床检测、化验分析等所有项目 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 自动计算及设置离心力RCF值 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | \*采用特殊的减震器，具有自动平衡功能。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | \*全钢制外壳，安全可靠 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 倒计时时间小于一分钟以秒显示 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 电子门锁运行时门盖不能打开，安全可靠 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | \*产品符合ISO9001 2015质量管理体系要求。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 9 | 最高转速＜ 5000r/min | 是否具备：□ 是 □否 |
| 10 | 最大相对离心力 ≤4390×g | 是否具备：□ 是 □否 |
| 11 | 最大容量 ≤1000ml(4×250ml) | 是否具备：□ 是 □否 |
| 12 | 转速精度 ±30r/min | 是否具备：□ 是 □否 |
| 13 | 定时范围 1min～99min | 是否具备：□ 是 □否 |
| 14 | 整机噪声 <65dB(A) | 是否具备：□ 是 □否 |
| 15 | 电源 AC220V±22V 50/60Hz 10A | 是否具备：□ 是 □否 |
| 16 | 整机功率 400 W | 是否具备：□ 是 □否 |
| 17 | \*配置32\*15ml水平转子（含5ml、10ml适配器）（最高转速4000rpm，最大相对离心力2810xg） | 是否具备：□ 是 □否 |
| 18 | 配制清单：  一 TDZ5-WS台式低速自动平衡离心机主机 1台  二 附件  1 32\*15ml水平转子 1套  2 5ml适配器 1套  3 10ml适配器 1套  三 专用工具  1 开口扳手 1把 用于更换转子 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 19 | 设备质保期 | 年 |

联系人： 联系电话：

单位：（盖章）

2024年 月 日