**广西壮族自治区胸科医院电梯采购需求参数表**

1. 功能技术参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 配置参数 | 数量（台） |
| 1 | 额定载重：1000 kg；额定速度：1 m/s ；层/站/门：2/2/2；入口数：1；停站标记1, 2；群控方式1KS单梯；群组内电梯台数1 台；机房位置：无机房；消防应急服务 BR2 中国(适用于新TSG以及BR2重庆)；物联网网关订购；第一组厅门材质: 发纹不锈钢数量: 2。 | 轿厢两侧壁材质：发纹不锈钢，后壁材质：后壁中间镜面不锈钢，前壁材质：发纹不锈钢，轿厢装潢型号：LED照明布置：弧形，轿顶材质：发纹不锈钢，轿底装潢PVC地板； 标准配置功能：对讲系统、超速电气保护功能、超速机械保护功能、曳引机过载保护、门受阻保护、曳引机空转保护、曳引机过热保护、消防应急服务、故障自动检测、过电压保护、电气安全回路保护、运行时间超出保护、上行轿厢超速保护、逆行保护、超载保护、运行时间监察、厅外检修显示、电源相位故障检测、轿内数字显示器、缺相及错相保护、过电流保护、轿顶急停开关、门保护装置-光幕、 终端保护功能、安装运行模式、过低速保护、关门力矩控制、测试运行、轿厢意外移动保护、底坑急停开关、全集选控制、轿门触点、安全钳触点、运行计时计数、门机速度可调、轿内运行方向指示、限速器安全触点、轿内火警显示、本层再开门、满载直驶、门机力矩可调、轿厢面板应急照明、超载报警、轿内超载指示、紧急电动运行、轿厢照明节能运行、强迫关门、语音安抚、检修运行、层站火警显示、电梯停用指示、井道绝对位置检测系统、限制轿内人员开启轿门装置(轿门锁)、轿厢限速器张紧块安全触点、多方通话装置（五方通话功能，仅含电梯内部的线缆）、ITV电缆（供用户电梯轿内视频装置使用的电缆）。 | 1 |
| 2 | 额定载重1600 kg；额定速度1 m/s；层/站/门5/5/5；入口数1；停站标记1, 2, 3, 4, 5；基站位置1层，提升高度14.5 m；定员人数：21；电梯群组G02群控方式：1KS 单梯；群组内电梯台数1 台；机房位置上机房；消防应急服务 BR2 中国(适用于新TSG以及BR2重庆)；物联网网关订购；第一组厅门材质: 发纹不锈钢数量: 5。 | 1 |

1. 电梯井土建项目需求表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用地 | 井道尺寸（m） | 土建整改项 | 工程量 |
| 4号楼 | 2.5\*2.1 | 大理石门套装饰 | 以实际测量为准 |
| 修缮门洞 |
| 底坑缓冲墩浇筑 |
| 井道外墙玻璃拆除 |
| 铝单板外墙 |
| 电梯后梯厅装饰及墙壁贴砖 |
| 搭设外围脚手架 |
| 13号楼 | 2.6\*3.1 | 修缮门洞 | 以实际测量为准 |
| 地坑缓冲墩 |
| 主机承重墩 |
| 机房开钢丝绳孔 |