**附件3：触摸式终端一体机参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 硬件配置 | |
| 主芯片 | 国产芯片 |
| 中央处理器（CPU） | 八核 |
| 运行内存（RAM） | 4GB |
| 系统内存（ROM） | 32GB |
| 集中管理 | 支持外网远程异地更新  支持内网远程统一更新（同一网络内） |
| 系统支持 | 支持windows 7服务器控制  支持windows 10服务器控制  20台以上多机统一控制 |
| 主要功能 | 远程设置多时段定时开关机，省事省电  计划性控制，多时段定时播放指定内容  远程多分屏，视频图片文字等混播  字幕功能（滚动，静态等多种形式）  支持遥控器开关机  多台统一下发，内容可一致可不一致  多个节目自动轮播，无需手动切换  支持U盘更新内容 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 显示性能参数 | | |
| 背光类型 | LED | |
| 背光灯寿命 | 50000小时 | |
| 显示尺寸(mm) | 1212.6x683.4 | |
| 物理分辨率 | （3840\*2160P） | |
| 显示色彩 | 10Bit, 16.7M | |
| 刷新率 | 60HZ | |
| 显示屏防护 | 全钢化高防爆玻璃 | |
| 计算机响应 | 系统自动识别；≤15ms | |
| 驱动程序 | 免驱 | |
| 触摸参数 | | |
| 触摸规格 | 红外触摸 | |
| 玻璃规格 | 4MM钢化玻璃 | |
| 响应时间 | ＜15ms | |
| 需求数量 | | |
| 55寸触摸式智能终端一体机（含安装、操作系统） | | 3台（套） |