**分包2报价表**

广西壮族自治区胸科医院：

我公司收到贵院关于采购医疗设备的询价函，现将报价回复如下：

表1 设备报价

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **生产厂家、品牌、规格型号** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| 1 | 双摇床 |  | 62张 |  |  |
| 2 | 呼叫系统 |  | 1套 |  |  |
| 3 | 抢救车 |  | 1台 |  |  |
| 4 | 豪华平车 |  | 1台 |  |  |
| 5 | 病历车 |  | 1台 |  |  |
| 6 | 治疗车（大） |  | 2台 |  |  |
| 7 | 治疗车（中） |  | 2台 |  |  |
| 8 | 治疗车（小） |  | 4台 |  |  |
| 9 | 气垫床 |  | 3张 |  |  |
| 合计： |  |
| 注：设备报价指货物、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |

表2双摇床部分参数及相关情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | 手动双摇床手摇安全限位摇杆2支，内藏式摇把。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 配有ABS床头柜，床头尾板可拆，床体配有六支合金护栏，ABS可伸缩餐桌板，床体对角带有输液架插孔。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 配备输液架，四个挂钩，两侧各配两个。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 带刹车万向静音脚轮；床底配有杂物架。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 整床有防霉防锈功能；床垫通气性强、舒适耐用、液体不渗透且易擦拭。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 保修年限（年） |  年 |

表3呼叫系统部分参数及相关情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | 配有智能护理通讯主机一套，走廊双面显示屏4个、电话机一个、床头分机62个并有呼叫手柄，卫生间紧急分机28个。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 系统能灵活设置所有床位护理级别颜色，支持三色标识灯指示。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 支持呼叫对讲，呼叫显示，呼叫未处理提醒与清除。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 支持双向呼叫，双工通话，分机无中断呼叫；故障自检。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 保修年限（年） |  年 |

表4抢救车部分参数及相关情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | 铝·钢·ABS工程塑料结构组成，四柱承重。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | ABS 注塑工艺成型凹陷设计台面，台面上配透明软玻璃。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 左侧有隐藏式书写工作台，配两只 ABS 污物桶方便分类存放垃圾。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 升降输液架，背面有除颤板、电源插板、氧气瓶基座，左右两侧配网篮，配专业锐器盒，中控锁。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 配置有五层抽屉，二小抽：二中抽，中三抽均有分隔片数片，可自由分隔，抽屉为ABS材料可取出。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 轨道采用自吸式轨道。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 保修年限（年） |  年 |

表5豪华平车部分参数及相关情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | 床板带透气孔，承重性高，透气性好，美观牢固，易清洗，透气防水床垫一条。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 车两侧配二片提升式小护栏，通过提手开关实现上下提升功能；护栏的上部呈易于握持的形状。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 有中控刹车系统，中间使用导向轮装置使车体行驶稳定、可靠、轻巧。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 背部用气动支撑杆作支撑力源，操作简单方便，具有导向、体位倾斜、升降之功能，床架下配有安放氧气瓶装置及收纳筐一个。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 独立的中心第五轮系统：转运车的两侧都设有控制踏板，中心第五轮收起时即自由进行；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效的控制前进方向，使运送过程中更加安全。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 配4L氧气瓶1个，氧压力表1个。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 保修年限（年） |  年 |

表7病历车部分参数及相关情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | 两排共 60 格，带数字标签，两侧挡板可锁闭，防止病历丢失。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 顶部配有两个抽屉。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 底部装有4只高性能静音脚轮，其中两只带刹车。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 两侧带推手，方便移动。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 保修年限（年） |  年 |

表6治疗车（大）部分参数及相关情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | 规格:750\*52\*90mm1左右，两层车，主要由ABS塑料结构组成。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 经典扶手造型，推拉舒适； | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 每层配置加高护栏，确保物品不掉落。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 单层大抽屉，抽内有分隔片，可自由分隔。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 车旁配有收纳筐一个，盆架及盆子各一个。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 免掀盖双色垃圾桶挂于一侧。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 配置加高护栏，车体底部四只豪华万向插入式静声轮，其中两只带刹车功能。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 8 | 保修年限（年） |  年 |

表7治疗车（中）部分参数及相关情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | 规格:64\*45\*90mm1左右，两层车，主要由ABS工程塑料结构组成。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 单层大抽屉，抽内分隔片，可自由分隔。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 车旁配有收纳筐一个，盆架及盆子各一个。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 免掀盖双色垃圾桶挂于一侧。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 配置加高护栏，车体底部四只直豪华万向插入式静声轮，其两只带刹功能。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 保修年限（年） |  年 |

表8治疗车（小）部分参数及相关情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | 规格:54\*37\*98mm1左右，三层车，主要由ABS工程塑料结构组成。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 每层配置加高护栏，确保物品掉落。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 单层大抽屉，抽内分隔片，可自由分隔。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 车旁配有收纳筐一个，盆架及盆子各一个。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 免掀盖双色垃圾桶挂于一侧。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 6 | 车体底部四只直豪华万向插入式静声轮，其两只带刹功能。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 7 | 保修年限（年） |  年 |

表9气垫床部分参数及相关情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | 床垫由优质无毒性的医用PVC加尼龙布制成，柔软舒适，拥有良好的吸湿透气性能，保持卧床使用者肌肤的干爽舒适，防霉、防滑、阻燃，有弹性，能适应躺、坐姿所产生的表面张力，有经久耐用、不易老化，容易清洁和保养。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 2 | 连接管条不易损坏、破损、打折。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 3 | 拉带不易断裂、开线冲气泵为安全型圆棱角设计、调节旋钮简单易用、能够达到低噪音、连续运行、性能稳定的使用要求。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 4 | 22管气腔管道组成平稳舒适的床垫，冬天不变硬。 | 是否具备：□ 是 □否 |
| 5 | 保修年限（年） |  年 |

联系人： 联系电话：

单位：（盖章）

 2024年 月 日